*Утвърдил:………………* **ДО ВСИЧКИ**

*инж. Иван Станчев* **ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА**

*Изпълнителен директор*

**От**

**„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД**

**бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,**

**София 1618, имейл адрес,**

[**info@avtomagistrali.com**](mailto:info@avtomagistrali.com)

**ПОКАНА**

**За участие в процедура с предмет:** ***„Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“***

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

Във връзка с избор на изпълнител за и***зработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“***, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в Документацията за участие.

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО НА ПРОЦЕДУРАТА:**

Предметът на настоящата поръчка *е* ***„Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“***

*\* Изработката на необходимите пътни знаци следва да бъде съобразена с техническата спецификация и количествената сметка.*

*\*Доставката следва да отговаря на приложената Количествена сметка.*

**1.** Спечелилият участник следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на пътните знаци с техническата спецификация и сертификати/декларации за произход и качество на доставените пътни знаци.

2. Пътните знаци, тръби и крепежи за тях следва да отговарят на всички приложими нормативни изисквания, като Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 3 за временната организиция и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Хармонизирани стандарти по EN-БДС, както и други приложими, като:

**а.)** Закон за движение по пътищата (обн.ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл.изм.ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.);

**б.)** „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура”

**в.)** Нормативните актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;

**г.)** Закон за пътищата;

**д.**)БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт” (одобрен от Български институт по стандартизация);

**е.**)„Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци” на МРРБ, изм. и доп.ДВ бр.35 от 15 май 2015 г.;

**ж.**) Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

**з.**) „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г.;

**и.**)Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

\*По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

3. Количествена сметка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НЕОБХОДИМИ ПЗ ЗА ВОБД НА АМ ХЕМУС** | | | | | |
| № по ред | Вид знак/ табела | Описание | Типоразмер | Клас фолио | Брой |
| 1 | **Ж5** |  | IV | **R3A/R3B** | 15 |
| 2 | **Ж5** |  | IV | **R3A/R3B** | 4 |
| 3 | **Ж 3 /500/** |  | IV | **R3A/R3B** | 1 |
| 4 | **Ж 3 /700/** |  | IV | **R3A/R3B** | 2 |
| 5 | **Ж 3/1500/** |  | IV | **R3A/R3B** | 2 |
| 6 | **Ж 16/двойна S/** |  | IV | **R3A/R3B** | 2 |
| 7 | **Т1 100** |  | IV | **R3A/R3B** | 2 |
| 8 | **Т1 250** |  | IV | **R3A/R3B** | 8 |
| 9 | **Т1 300** |  | IV | **R3A/R3B** | 1 |
| 10 | **Т1 500** |  | IV | **R3A/R3B** | 8 |
| 11 | **В 18/3,5/** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 10 |
| 12 | **В 26 /50/** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 2 |
| 13 | **В 26 /70/** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 6 |
| 14 | **В 26 /80/** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 4 |
| 15 | **В 24** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 6 |
| 16 | **А 30** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 6 |
| 17 | **В 34** | стандартни | IV | **R3A/R3B** | 8 |
| 18 | **ТРЪБИ и крепежи** | поцинковани | ф60 |  | съгласно проекта на оферента |
| 19 | **В26/30/** |  | III | **R3A/R3B** | 3 |
| 20 | **Д3** |  | III | **R3A/R3B** | 1 |
| 21 | **Ж3/т1-750м** |  | III | **R3A/R3B** | 1 |
| 22 | **Ж6** |  | III | **R3A/R3B** | 2 |
|  | | | | | |
|  |
|  |

**Временна маркировка за ВОБД / съгласно Детайл 2/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид маркировка -оранжева** | **Площ (м2)** |
| **1** | **Надпис Varna** | **15.00** |
| **2** | **Надпис Sofia** | **29.00** |
| **3** | **Насочващи стрелки** | **50.25** |

**II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта или да се получи от деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет. 1

Лице за контакт Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

**III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

**Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 15.09.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215.**

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя