*Утвърдил:*

*Десислава Христова......................*

*Изпълнителен директор*

**ДО ВСИЧКИ**

*инж. Иван Станчев.....................* **ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА**

*Изпълнителен директор*

**От**

**„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД**

**бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,**

**София 1618, имейл адрес,**

**info@avtomagistrali.com**

**ПОКАНА**

За участие в процедура с предмет: **Изработка и доставка на пътни знаци необходими за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус“****“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

Във връзка с избор на изпълнител за ***изработка и доставка на пътни знаци, тръби и крепежи за тях*** за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в Документацията за участие.

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО НА ПРОЦЕДУРАТА:**

Предметът на настоящата поръчка *е* ***изработка и доставка на пътни знаци, тръби и крепежи за тях*** за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““

*\* Изработката на необходимите пътни знаци следва да бъде съобразена с техническата спецификация и количествената сметка.*

*\*Доставката следва да отговаря на приложената Количествена сметка.*

 1**.** Спечелилият участник следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на пътните знаци с техническата спецификация и сертификати/декларации за произход и качество на доставените пътни знаци.

 2. Пътните знаци, тръби и крепежи за тях следва да отговарят на всички приложими нормативни изисквания, като Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 3 за временната организиция и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Хармонизирани стандарти по EN-БДС, както и други приложими, като:

а.) Закон за движение по пътищата (обн.ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл.изм.ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.);

б.) „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура”

в.) Нормативните актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;

г.) Закон за пътищата;

д.) БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт” (одобрен от Български институт по стандартизация);

е.) „Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци” на МРРБ, изм. и доп.ДВ бр.35 от 15 май 2015 г.;

ж.) Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

з.) „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г.;

и.) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

\*По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

3. Количествена сметка:

|  |
| --- |
| **НЕОБХОДИМИ ПЗ за ОБЕКТ: "Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ ‚Хемус“"** |
| № по ред | Вид знак/ табела | Описание | Типоразмер | Клас фолио | Брой |
| 1 | Ж 16 |  | IV | **R3A/R3B** | 2бр |
| 2 | Ж 16 |  | IV | **R3A/R3B** | 2бр |
| 3 | Ж 15 |  | IV | **R3A/R3B** | 4бр |
| 4 | Ж 15 |  | IV | **R3A/R3B** | 8бр |
| 5 | А 23 |  | IV | **R3A/R3B** | 8бр |
| 6 | В 26 |  | IV | **R3A/R3B** | 4бр |
| 7 | В 26 |  | IV | **R3A/R3B** | 4бр |
| 8 | В 26 |  | IV | **R3A/R3B** | 5бр |
| 9 | В 26 |  | IV | **R3A/R3B** | 5бр |
| 10 | В 24 |  | IV | **R3A/R3B** | 1бр |
| 11 | Т1  | 100m | IV | R3A/R3B | 2бр |
| 12 | Т1  | 200m | IV | R3A/R3B | 6бр |
| 13 | Т1  | 300m | IV | R3A/R3B | 4бр |
| 14 | Т1  | 500m | IV | R3A/R3B | 2бр |
| 15 | Т1  | 600m | IV | R3A/R3B | 4бр |
| 16 | Т1  | 800m | IV | R3A/R3B | 2бр |
| 17 | Т1  | 2000m | IV | R3A/R3B | 4бр |
| 18 | фолио за С41000/250 mm |  | IV | R3A/R3B | 600бр |
| 19 | ТРЪБИ и крепежи | поцинковани | ф60 |   | 42бр |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта - раздел „Профил на купувача“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

Лице за контакт Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

 **III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

**Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 29.10.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215.**

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя.