**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поръчка с предмет**

**„Сключване на рамкови договори за Доставка и монтаж на летни, зимни /регионален транспорт, кариерни / гуми и джанти за автомобилите собственост на „Автомагистрали“ ЕАД “**

**­­І. Общи изисквания:**

1.Всички предлагани от участниците автомобилни гуми следва да бъдат:

1.1.произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

1.2. да отговарят на нормативно определените изисквания по отношение нови неупотребявани автомобилни гуми от клас С1, С2 и С3 (Правило №30 на ИКЕ /Икономическа комисия за Европа/при ООН и Правило №54 наИКЕ /Икономическа комисия за Европа/при ООН);

1.3. да съответстват по показатели и параметри на техническите изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации;

1.4. допуска се скоростния и тегловииндекс на предлаганите гуми да бъде по-висок от посочения.

**ІІ.Други изисквания:**

1.Всички предлагани от участниците автомобилни гуми следва да отговарят и на посочените по-долу изисквания:

1.1. Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация.

За всеки отделен артикул, обект на спецификацията, участникът попълва отделно сертификационно предложение (по приложен образец), като към него прилага:

* Оторизационно писмо или договор със завода производител на автомобилната гума, удостоверяващи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти, в случай, че не е производител (в оригинал или заверено копие);
* Документ за хомологация на предлаганата гума, конкретно за артикула /за конкретната марка/ модел и типо размери, удостоверяващ ниво на качество съгласно установените европейски стандарти на територията на Европейския съюз- заверено копие;
* Валиден сертификат, който удостоверява системата за управление на качество по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с предмет производство на автомобилни гуми, на името производителя на всеки от артикулите, обект на поръчката –в заверено копие.

1.2. Гумите да са оригинални и не рециклирани.

1.3. Гумите да са нови, неупотребявани от деня на производството до деня на доставката.

1.4. Гумите да са свободни от права на трети лица върху вещта.

1.5. Гумите да имат експлоатационен пробег не по-малко от 30 000 км. за леките и лекотоварни автомобили и 50 000 км. за автобуси.

1.6. Гумите да са произведени през 2020 г./2021 г.

1.7. Срокът на годност на доставяните артикули трябва да покрива периода на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-малко от 36 месеца, считано от датата на тяхната доставка.

1.8. За предлаганите автомобилни гуми трябва да се представят валидни документи удостоверяващи качеството и произхода на стоките, заверени от участника копия на сертификати, официални етикети отговарящи на Европейския регламент, относно етикетирането на гумите, декларации за съответствие или други еквивалентни документи.

1.9. Участникът декларира, че ще приемаме излезлите от употреба гуми съгласно изискванията на националното законодателство.

**ІІІ. Спецификация на гумите по артикули и мярка:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Предни/**  **Задни** | **изисквания към гумите** | | | | | | |
| **Размер** | **Икономия на гориво и ниво на емисии CO2** | **Сцепление на мокра настилка** | **Външен шум** | **Теглови индекс** | **Скоростен индекс** | **Марка** | **Производител** |
| 1 | 215/65/R16C/109/107R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205/65/R16C/107/105R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 185/65 R 15 TXL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 185/65 R 15 TXL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 195/65/ R 15/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 185/65 R 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 195/65/ R 15/ ЛЕТНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 265/65/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 215/70/R15 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 185/65/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 195/70/15 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 315/80/22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 385/65/22,5/ПРЕДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 295/80/22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 235/65/16 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 385/65/22,5/ПРЕДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 315/80/22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 195/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 195/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 295/80R/22,5 ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 315/80/22,5 - 4бр. Предни и 8бр.задни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215/65/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 12 R 22,5/ПРЕДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 12 R 22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12 R 22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 12 R 22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 12 R 22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 185/65/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 235/65/R 16 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 195/65/ R 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 195/75/ R 16 С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 195/65/ R 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 195/65/ R 16 С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 13/R/22,5/съвместими с 315/80/22,5/ПРЕДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 13/R/22,5/ съвместими с 315/80/22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 225/65/ R 16 С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 315/80/22,5/ПРЕДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 385/65/22,5/ЗАДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 195/75/ R 16 С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 185/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 215/65/R 16/102 H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 235/65/16 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 235/65/R 16 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 185/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 195/65/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 185/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 185/65/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Джанти резервни 15 цола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 215/65/R 16/102 H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 215/55/16/97Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 205/60/16/91Н |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Забележки:***

*1. Документите издадени на чужд език се придружават и от превод на български език.*

*2. Сертификатите по ISO следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от ЗНАООС.*

*3. Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.*